77. Три сопротивления *r*1 = 5 *Ом*, *r*2 = 1 *Ом* и *r*3 = 3 *Ом*, а также источ-

ник тока e1= 1,4 *В* соединены, как показано на рис. Определить ЭДС

источника, который надо подключить в цепь между точками

А и B, чтобы в сопротивлении r3 шел ток силой *I*3 = 1 *А* в направлении,

указанном стрелкой. Сопротивлением источников тока пренебречь.

