в результате неисправности запорного вентиля из цистерны емкостью 50 куб.м на полевом складе произошел вылив жидкого аммиака(цистерна заполнена на 75% объема).Село находится в 4 км/с, темп-ра воздуха +20 градусов,полуясно,день.  
Определить полную глубину зоны зарожения,площади зон возможного и фактического зарожения,время подхода зараженного воздуха к селу,продолжительность поражающего действия аммиака,мероприятия по защите людей.