1. технико-эксплуатационные  
2. расчет себестоимости  
3. затраты на топливо  
4. затры на тех.обслуживание и эксплуатационный ремонт  
5. аммортизация подвижного состава  
6. общественные накладные расходы  
7. зарплата водителей с отчислениями  
8. налоги  
9. определение тарифов на проведение пассажирских перевозок  
10. расчет реальной стоимости проекта (график)  
11. графические методы точки безубыточности (график)  
вместимость 12 пассажиров, время в наряде 11 часов,т коофициент использования пробега 0,95, кооэфициент использования вместимости 0,7, кооф. выпуска микроавтобусов на линию 0,905, эксплуатац. скорость 90 км/ч, годовой пробег 75 тыс.км. Автомобил/часы работы за год 4200.

Таун Хайс 50 шт.