1. технико-эксплуатационные
2. расчет себестоимости
3. затраты на топливо
4. затры на тех.обслуживание и эксплуатационный ремонт
5. аммортизация подвижного состава
6. общественные накладные расходы
7. зарплата водителей с отчислениями
8. налоги
9. определение тарифов на проведение пассажирских перевозок
10. расчет реальной стоимости проекта (график)
11. графические методы точки безубыточности (график)
вместимость 12 пассажиров, время в наряде 11 часов,т коофициент использования пробега 0,95, кооэфициент использования вместимости 0,7, кооф. выпуска микроавтобусов на линию 0,905, эксплуатац. скорость 90 км/ч, годовой пробег 75 тыс.км. Автомобил/часы работы за год 4200.

Таун Хайс 50 шт.