Определить количество вертикальных заземлителей, заглубленных на глубину 0,7 м, длина которых 3 м, диаметр – 45 мм, заземление для молниеприемника, грунт – глина.