Задача 1.2
Автомобиль общей массой М движется по горизонтальному и наклонному участкам одинаковой протяженности L, при этом скорость движения по горизонтальному участку равна υ1 . КПД двигателя η, уклон 2-го участка α = 15о, коэффициент трения колес о дорогу µ. Принять мощность двигателя автомобиля постоянной. 
Определить величины, обозначенные в таблице данных знаком «?». 

                  только под (а)
Таблица исходных данных к задаче 1. 2
Вариант	М
тонн	L
км	υ1
км/час	υ2
км/час	η	µ	А
кДж	Р
кВт	
а	5	3	55	?	0,73	0,02	?	?	
б	?	3,5	60	?	0,75	0,022	?	147	
в	3,5	4	65	?	0,8	0,018	?	?	
г	2	?	80	?	0,72	0,024	2880	?	
д	2,5	5	75	?	0,7	0,015	?	?	

Задача 2.1.2  Посредством поршня гидроцилиндра(ГЦ) диаметром D груз массой  т  перемещается по поверхности с коэффициентом трения µ  на расстояние l за t сек . Сила трения поршня в ГЦ Fтр. 
Определить затраченную и полезную  работы ГЦ и необходимую мощность насоса «Н», если его КПД равен η.
Исходные данные к задаче 2.1.2 только под (д)
Вариант	т, кг	D, мм	l,  м	t, сек	Fтр, Н	µ	
а	500	200	1,5	90	250	
0,25	
б	550	210	1,3	75	275		
в	600	220	1,2	60	300		
г	650	235	1,0	50	350	0,3	
д	700	250	0,8	45	500		

Задача 2.2.3

Насос подает воду в бак объемом V по длинной стальной трубе диаметром d; при этом давление насоса равно рн. Скорость потока в трубе υ, потери напора равны Δр. 
Определить мощность насоса и привода, а также время заполнения бака, если КПД насоса равен ηн; υ = 2,5 м/с.
Исходные данные к задаче 2.2.3 только под (в)
Вариант	V, м3	d, мм	рн, кПа	Δр, кПа	ηн	
а	10	100	200	20	0,8	
б	12	120	220	25	0,78	
в	14	125	240	30	0,76	
г	15	150	250	32	0,75	
д	16	155	275	33	0,2	

Задача 3.4
Вода объемом V нагревается до кипения от начальной температуры to; при этом используется газ с удельной теплотой сгорания qг, КПД нагревателя η1, теплоемкость воды с = 4,2 кДж/(кг∙), плотность ρ = 1000 кг/м3. Определить необходимое количество газа Vг  и мощность нагревателя Р, если время нагрева Т1. 
Как изменится время нагрева Т2, если использовать мазут с удельной теплотой сгорания qм  в этом же нагревателе?
Исходные данные к задаче 3.4 только под (а)
Вариант	V, м3	to, oC	q1, кДж/м3	q2,МДж/кг	Т1, мин	η	
а	0,1	20	180
	40	60	0,35	
б	0,12	22		42	65	0,38	
в	0,15	21	200	44	55	0,32	
г	0,11	25		43	70	0,34	
д	0,14	18	190	41	50	0,33	
Задача 4.2
Электродвигатель (ЭД) подъемного
крана за время t  поднимает груз мас-
сой т на высоту Н. Напряжение в сети
равно U , КПД  электродвигателя  η.
        Определить необходимую мощ-                            H                           ЭД
ность  двигателя и ток I в сети.
Исходные данные к задаче 4.2 только под (б)
Вариант	т,  кг	Н, м	t, сек	U, B	η	
а	800	75	25	380	0,8	
б	900	70	26	380	0,82	
в	950	72	25	220	0,81	
г	960	80	38	220	0,79	
д	1000	76	37	380	0,83