Для прекращения фотоэффекта, вызванного освещением монохроматическим излучением платиновой пластики, нужно приложить задерживать разность потенциалов 2 В. Если взять другой металл, то потенциал придется повысить до 5 В. Найти работу выхода для этого металла ( в эВ ), если для платины она составляет 5,29 эВ.